Author: AMatysiak
Last saved by: Piotr Pietrzyk
Company: Urząd Miejski w Kaliszu

Oznaczenie sprawy: WKEG.271.01.1.2011 (WKEG.3410-1/11)

..........................dnia................................
..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)
Miasto Kalisz

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dziesięciu sztuk autobusów niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” w imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

1.	Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem, warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ i załącznikach do niej w SIWZ dot. poszczególnych Części za ceny:
Cześć I ^1 (autobusy klasy MINI).

Oferowany autobus to:
...............................................................................................................................................
(marka, typ autobusów)

Nazwa produktu

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto
(cena ofertowa)
w PLN
(kol. 2 + podatek VAT)

1 | 2 | 3 | 4
2 sztuki fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MINI | * | * | *

^1 Części, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić

* proszę podać dane/uzupełnić

…............................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY c.d. 
Cześć II ^1  (autobusy klasy MAXI).

Oferowany autobus to:
...............................................................................................................................................
(marka, typ autobusów)

Nazwa produktu

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto
(cena ofertowa)
w PLN
(kol. 2 + podatek VAT)

1 | 2 | 3 | 4
6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI | * | * | *

Cześć III ^1 (autobusy klasy MEGA).

Oferowany autobus to:
...............................................................................................................................................
(marka, typ autobusów)

Nazwa produktu

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto
(cena ofertowa)
w PLN
(kol. 2 + podatek VAT)

1 | 2 | 3 | 4
2 sztuki fabrycznie nowych przegubowych autobusów miejskich klasy MEGA | * | * | *

^1 Części, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić

* proszę podać dane/uzupełnić

…............................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY c.d. 

2.	Oferuję następujące okresy gwarancji:
Cześć I ^1 (autobusy klasy MINI).
Przedmiot gwarancji | Oferowana wartość
1 | 2
2.1) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję | ................. miesięcy *
2.2) na powłoki lakiernicze | ................. miesięcy *
2.3) na cały autobus (z wyłączeniem pkt 2.1) i 2.2) | ................. miesięcy *, bez limitu przebiegu

Cześć II ^1 (autobusy klasy MAXI).
Przedmiot gwarancji | Oferowana wartość
1 | 2
2.1) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję | ................. miesięcy *
2.2) na powłoki lakiernicze | ................. miesięcy *
2.3) na cały autobus (z wyłączeniem pkt 2.1) i 2.2) | ................. miesięcy *, bez limitu przebiegu

^1 Części, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić

* proszę podać dane/uzupełnić

…............................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY c.d. 

Cześć III ^1 (autobusy klasy MEGA).

Przedmiot gwarancji | Oferowana wartość
1 | 2
2.1) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję | ................. miesięcy *
2.2) na powłoki lakiernicze | ................. miesięcy *
2.3) na cały autobus (z wyłączeniem pkt 2.1) i 2.2) | ................. miesięcy *, bez limitu przebiegu

3.	Oferowany autobus posiada następujące parametry techniczno-eksploatacyjne:
Cześć II ^1 (autobusy klasy MAXI).
L.p. | Nazwa oferowanego parametru | Uszczegółowienie zastosowanego parametru | Parametr oferowany przez Wykonawcę *
T.1 | Moment obrotowy silnika | Powyżej 1000 Nm |
| | Od 900 Nm do 1000 Nm |
| | Poniżej 900 Nm |
T.2 | Sposób uzyskiwania normy EURO 5 / EEV | Bez stosowania dodatkowych substancji (EGR) |

T.3

Dzielona szyba czołowa
(dwu lub trzyczęściowa)

Dzielona w pionie (dwu lub trzyczęściowa)

* w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”

^1 Części, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić

* proszę podać dane/uzupełnić
…............................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY c.d. 

Cześć III ^1 (autobusy klasy MEGA).
L.p. | Nazwa oferowanego parametru | Uszczegółowienie zastosowanego parametru | Parametr oferowany przez Wykonawcę *
T.1 | Moment obrotowy silnika | Powyżej 1000 Nm |
| | Od 900 Nm do 1000 Nm |
| | Poniżej 900 Nm |
T.2 | Sposób uzyskiwania normy EURO 5 / EEV | Bez stosowania dodatkowych substancji (EGR) |

T.3

Dzielona szyba czołowa
(dwu lub trzyczęściowa)

Dzielona w pionie (dwu lub trzyczęściowa)

* w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”

4.	Oświadczamy, że zaproponowana powyżej cena w poszczególnych Częściach zawiera wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z wykonaniem zamówienia.
5.	Zapoznałem/łam się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 
projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności.
6.	Dostawa autobusów w ramach poszczególnych Części nastąpi w terminach określonych w pkt 5 SIWZ. 
7.	Oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki techniczno-eksploatacyjne i wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, a w szczególności załączniku – „Opis techniczno–eksploatacyjny” dla Części, na która składana jest oferta.
8.	Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
^1 Części, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić
* proszę podać dane/uzupełnić

…............................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY c.d. 

9.	Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:
Nazwa (firma) Wykonawcy:*.................................................................................................
Adres: * ..................................................................................................................................
tel. *........................................................................................................................................
fax. *.......................................................................................................................................
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

7.	W załączeniu przedkładam nw. załączniki:
1) ……………………………………..
2) …………………………………….
3) …………………………………….
4) …………………………………….
5) …………………………………….
6) …………………………………….
7) …………………………………….
8) …………………………………….
9) …………………………………….
10) …………………………………….
11) …………………………………….
n) .........................................................

* proszę podać dane/uzupełnić

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)
.......................... dnia................................

OŚWIADCZENIE

dotyczące wszystkich Części, na które składana jest oferta

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dziesięciu sztuk autobusów niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II”.

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty 

………………………….
 (pieczęć Wykonawcy)

.......................... dnia................................

OŚWIADCZENIE*

dotyczące wszystkich Części, na które składana jest oferta

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dziesięciu sztuk autobusów niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II” oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilne) składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie. 

Niniejsze oświadczenie obejmuje również wymagane w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ; 

Załącznik do oferty

.........................., dnia................................
..........................................
^( ^pieczęć ^Wykonawcy/ów ^)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DLA CZĘŚCI ......... ^1

Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy autobusów miejskich oferowanej marki i typu:

Lp.

Nazwa i adres
odbiorcy zamówienia
 (Zamawiającego)

Przedmiot 
zamówienia

(proszę wpisać markę, typ dostarczonych autobusów)

Termin realizacji zamówienia

(od dnia – do dnia)

(proszę podać:
dzień/miesiąc/rok)

^2 Wartość zamówienia netto
(proszę podać walutę np. PLN, EURO)

^1 Należy wpisać nr Części (I, II, III) na którą składana jest oferta; użyć tyle razy formularza, na ile Części składana jest oferta 

^2Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, będą przeliczane na PLN (złote polskie) według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania.

Załączniki:
-	Dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. 

.................................................................
 /podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
Załącznik do oferty

..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)
.......................... dnia................................

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU KLASY MINI

CZĘŚĆ OGÓLNA

Dane ogólne |
1 | 2
Autobus miejski     marka: | *
typ: | *
Masa własna autobusu: | * | kg
Dopuszczalna masa całkowita: | * | kg
Max nacisk osi przedniej: | * | kg
Max nacisk mostu napędowego: | * | kg
Max liczba pasażerów: | * | osób
w tym siedzących: | * | osób
Liczba drzwi pasażerskich: | * | szt.

Silnik 
Producent i typ:

*

Skrzynia biegów
Producent i typ:

*

Most napędowy
Producent i typ:

*

Ogumienie
Producent i typ bieżnika, rozmiar:

*

Układ kierowniczy
Producent i typ przekładni:

*

Zawieszenie
Producent i rodzaj:

*

Układ hamulcowy
Producent i rodzaj:

*

Tablice kierunkowe
producent, typ

*

Kasowniki
Producent i typ:

*

System smarowania mechanizmów podwozia
producent, typ, rodzaj, wykaz  punktów smarowania

*

* proszę uzupełnić dane w zakresie, o którym mowa w I kolumnie 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

L.p.

WARUNKI /
PARAMETRY

Wymagane przez Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawcę

1.

Wymiary autobusu

1.1.	Długość całkowita: od 7,0 do 8,0 m*,
1.2.	Szerokość całkowita: nie więcej niż: 2500 mm*,
1.3.	Wysokość całkowita: nie więcej niż: 3300 mm*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............

2.

Liczba miejsc pasażerskich

2.1.	Całkowita minimum: 32 osób*,
2.2.	Liczba miejsc siedzących: do 17 miejsc*,
2.3.	Liczba miejsc stojących: co najmniej 15 miejsc*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............

3.

Wykończenie wnętrza

3.1. Drzwi.
3.1.1.	Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: min. 1 000 mm*, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów, a jednoskrzydłowych min. 700 mm*.

proszę wpisać rodzaj drzwi i ich szerokość

(*)..............

4.

Silnik

4.1. Wymagana moc silnika: co najmniej 125 kW*. 
4.1.1.   Norma ekologiczna : min. EURO–5*.

(*)..............
(*)..............

5. | Skrzynia biegów | 5.1. Rodzaj skrzyni biegów – automatyczna lub mechaniczna* | (*)..............

6.

Ogrzewanie

6.1.	System ogrzewania.
System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi z wymuszonym nadmuchem powietrza lub nagrzewnicą w części przedniej i dmuchawami – min. 3 szt.*

(*)..............

7.

Wentylacja

7.1.	Wentylacja przestrzeni pasażerskiej.
7.1.1.	wymagana wentylacja: naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi lub uchylnymi (min. 3 sztuki dla autobusu)* i klapy dachowe
(min.1 szt.)*.

(*)..............
(*)..............

8.

Instalacje dodatkowe

Instalacje dodatkowe

c.d.

Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe,
system zapowiadania przystanków, kasowniki i system rejestracji parametrów
eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy kompatybilne z systemem używanym
w komunikacji miejskiej w Kaliszu:
8.2.	Tablice elektroniczne ”diodowe-LED” lub „LCD” o wysokiej jaskrawości dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych:

8.1.1.	przednia – minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 84 diod*, tablica dwuwierszowa z numerem linii*;

8.1.2.	boczna-minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 84 diod *, tablica dwuwierszowa z numerem linii *;

8.1.3.	tylna – minimalna wielkość pola odczytowego: 12 diod x 21 diod *, wyświetlająca numer linii (minimum trzyznakowy)*;
8.1.4.	wewnętrzna tablica informacyjna – minimalna wielkość pola odczytowego:
16 diod x 120 diod * tablica dwuwierszowa z numerem linii*
8.3.	System zapowiadania przystanków:
8.3.1.	wewnątrz pojazdu emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego przebiegu trasy na danej linii (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków) poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej i dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające lub tylko dźwiękowo (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników minimum 4 szt.* rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu),
8.4.	Kasowniki elektroniczne dwusystemowe łączące w sobie funkcje oznaczenia
ważności i rejestracji ilości biletów papierowych oraz rejestracji biletów
elektronicznych (bezstykowych).
Liczba kasowników: - minimum 2 szt.* zamontowane na poręczach pionowych
przy I, II drzwiach + 1 zapasowy na autobus.
8.5.	System monitoringu cyfrowego wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań
wideo pochodzących z kamer z możliwością nagrywania dźwięku i musi składać się z:
8.5.1.	kamer kolorowych:

a)	ilość kamer: min. 2 szt*. monitorujące całą przestrzeń przedziału
pasażerskiego,
b)	minimalna rozdzielczość kamer: 580 linii TV w kolorze*,
c)	minimalna czułość kamer: 0,1 luxa*,
d)	przetwornik 1/3 cala*,
e)	kąt widzenia min. 120 stopni*
8.5.2.	cyfrowego rejestratora wizji zapewniającego nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288*,
8.5.3.	monitora kontrolnego z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym
LCD, typu TFT, o przekątnej minimalnej 7 cali*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............

(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............

(*)..............

(*)..............

(*)..............
(*)...............
(*)...............
(*)...............
(*)...............

(*)...............
(*)...............

9.

Pozostałe wymagania

9.1.	Zbiornik paliwa.
Zbiornik paliwa z materiałów odpornych na korozję o pojemności: min. 100 dcm^3*,
9.2. Miejsca na informacje dla pasażerów za kabiną kierowcy, wielkość powierzchni na informację dla pasażerów co najmniej o wymiarach:
9.2.1.	szerokość 630 mm (bez obrzeża)*,
9.2.2.	wysokość 294 mm (bez obrzeża)*.
9.3. Miejsca na reklamę.
Specjalnie przygotowane min. 2 miejsca * na reklamę w przestrzeni pasażerskiej autobusu.

(*)...............

(*)...............

(*)...............

(*)................

W załączeniu:
1) zdjęcia oferowanego autobusu
2) rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsc mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic kierunkowych.

UWAGA !!!!!

1.	Wykonawca wypełnia tabelę w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" poprzez wpisanie przy symbolu : „(*)........” oferowanej wartości / parametru w zakresie wyszczególnionym w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego” przy „*” np. długość całkowita : 11,6 m.
2.	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda jednostek miary w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę", przyjmuje się, iż podane wartości dotyczą jednostek podanych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego”.
3.	Pozostawienie pustego miejsca w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" będzie traktowane jako brak spełnienia wymaganego warunku / parametru przez Wykonawcę.
4.	Wykonawca dołącza do oferty wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem PN-EN (Polskich Norm –Europejskich Norm).

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 

Załącznik do oferty
..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)

.......................... dnia................................

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU KLASY MAXI

CZĘŚĆ OGÓLNA

Dane ogólne |
1 | 2
Autobus miejski      marka: | *
typ: | *
Masa własna autobusu: | * | kg
Dopuszczalna masa całkowita: | * | kg
Max nacisk osi przedniej: | * | kg
Max nacisk mostu napędowego: | * | kg
Max liczba pasażerów: | * | osób
w tym siedzących: | * | osób
Liczba drzwi pasażerskich: | * | szt.

Silnik
Producent i typ:

*

Automatyczna skrzynia biegów
Producent i typ:

*

Most napędowy
Producent i typ:

*

Ogumienie
Producent i typ bieżnika, rozmiar:

*

Układ kierowniczy
Producent i typ przekładni:

*

Zawieszenie
Producent i rodzaj:

*

Układ hamulcowy
Producent i rodzaj:

*

Tablice kierunkowe
producent, typ

*

Kasowniki
Producent i typ:

*

System smarowania mechanizmów podwozia
producent, typ, rodzaj, wykaz  punktów smarowania

*

* proszę uzupełnić dane w zakresie, o którym mowa w I kolumnie 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

L.p.

WARUNKI /
PARAMETRY

Wymagane przez Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawcę

1.

Wymiary autobusu

1.1.	Długość całkowita: od 11,5 do 12,5 m *,
1.2.	Szerokość całkowita: nie więcej niż: 2550 mm*,
1.3.	Wysokość całkowita: nie więcej niż: 3300 mm*.

(*).............
(*).............
(*).............

2.

Liczba miejsc pasażerskich

2.1.	Całkowita minimum: 80 osób*,
2.2.	Liczba miejsc siedzących: do 30 miejsc*,
2.3.	Liczba miejsc stojących: co najmniej 50 miejsc*.

(*).............
(*).............
(*).............

3.

Wykończenie wnętrza

3.1.	Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego. Wielkość wydzielonego miejsca stanowiska) o rozmiarach nie mniejszych niż 2,0 m x 0,7m * do przewozu jednego wózka inwalidzkiego i jednego wózka dziecięcego jednocześnie.
3.2.	Drzwi.
Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: min. 1 200 mm*, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla drzwi niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I.

(*).............

(*).............

4.

Silnik

4.1.	Wymagana moc silnika: co najmniej 180 kW*,
4.2.	Maksymalny moment obrotowy: min. 850 Nm*,
4.3.	Pojemność silnika: 9000 -10000 cm^3*,
4.4.	Norma ekologiczna : norma EURO–5*

(*).............
(*).............
(*).............
(*).............

5. | Skrzynia biegów | 5.1.     Minimalna ilość biegów: 4*. | (*).............

6.

Ogrzewanie

6.1.	System ogrzewania.
System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi z wymuszonym nadmuchem powietrza oraz nagrzewnicą w części przedniej i dmuchawami – min. 3 szt.*

(*).............

7.

Wentylacja

7.1.	Wentylacja przestrzeni pasażerskiej.
Wymagana wentylacja: naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi lub uchylnymi (min. 5 sztuk dla autobusu)* i klapy dachowe (min.2 szt.)*. Okna otwierane rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni pasażerskiej.

(*).............
(*).............

8.

Koła - ogumienie

8.1.	Koła:
Koło zapasowe dla każdego autobusu.
Montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5*. Rozmiar opon: 275/70 R22,5*. Na kołach wewnętrznych zawory wydłużone. Wszystkie koła wyważone.

(*).............
(*).............

9.

Instalacje dodatkowe

Instalacje dodatkowe

c.d.

9.1.	Tablice elektroniczne ”diodowe-LED” lub „LCD” o wysokiej jaskrawości dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych:
9.1.1.	przednia - minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 112 diod*,
tablica dwuwierszowa z numerem linii*,
9.1.2.	boczna-minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 112 diod*, tablica dwuwierszowa z numerem linii *,
9.1.3.	tylna - minimalna wielkość pola odczytowego: 12 diod x 21 diod*, wyświetlająca numer linii (minimum trzyznakowy)*,
9.1.4.	wewnętrzna tablica informacyjna - minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 120 diod * tablica dwuwierszowa z numerem linii*.
9.2.	System zapowiadania przystanków:
9.2.1.	wewnątrz pojazdu emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego
przebiegu trasy na danej linii (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków) poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej oraz dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników minimum 4 szt.* rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu).
9.3.	Kasowniki elektroniczne dwusystemowe łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności i rejestracji ilości biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych). Liczba kasowników: minimum 4 szt.* zamontowane na poręczach pionowych przy I, II i III drzwiach).
9.4.	System monitoringu cyfrowego wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer z możliwością nagrywania dźwięku i musi składać się z:
9.4.1.	kamer kolorowych:
a)	ilość kamer: min. 4 szt*. monitorujące całą przestrzeń przedziału
pasażerskiego,
b)	minimalna rozdzielczość kamer: 580 linii TV w kolorze*,

c)	minimalna czułość kamer: 0,1 luxa*,
d)	przetwornik 1/3 cala*,
e)	kąt widzenia min. 120 stopni*
9.4.2.	cyfrowego rejestratora wizji zapewniającego: nagrywanie 
w rozdzielczości minimalnej 720 x 288*,
9.4.3.	monitora kontrolnego z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT, o przekątnej minimalnej 7 cali*.

(*).............
(*).............
(*).............
(*).............
(*).............
(*).............
(*).............
(*).............

(*).............

(*)..............

(*)...............

(*)...............

(*)...............
(*)...............
(*)...............

(*)...............

(*)...............

10.

Pozostałe wymagania

10.1.	Zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa z materiałów odpornych na korozję o pojemności: min. 200 dcm^3*.
10.2.	Miejsca na informacje dla pasażerów za kabiną kierowcy, wielkość powierzchni na informację dla pasażerów co najmniej o wymiarach:
10.2.1.	szerokość 630 mm (bez obrzeża)*,
10.2.2.	wysokość 294 mm (bez obrzeża)*.
10.3.	Miejsca na reklamę.
Specjalnie przygotowane min. 2 miejsca * na reklamę w przestrzeni pasażerskiej autobusu.

(*)................

(*)................
(*)................

(*).................

W załączeniu:
1) zdjęcia oferowanego autobusu
2) rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsc mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic kierunkowych.

UWAGA !!!!!
1.	Wykonawca wypełnia tabelę w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" poprzez wpisanie przy symbolu : „(*)........” oferowanej wartości / parametru w zakresie wyszczególnionym w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego” przy „*” np. długość całkowita : 11,6 m.
2.	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda jednostek miary w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę", przyjmuje się, iż podane wartości dotyczą jednostek podanych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego”.
3.	Pozostawienie pustego miejsca w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" będzie traktowane jako brak spełnienia wymaganego warunku / parametru przez Wykonawcę.
4.	Wykonawca dołącza do oferty wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem PN-EN (Polskich Norm – 
 Europejskich Norm).
.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty
..........................................
^(pieczęć ^Wykonawcy/ów)
.......................... dnia................................

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU KLASY MEGA

CZĘŚĆ OGÓLNA

Dane ogólne |
1 | 2
Autobus miejski      marka: | *
typ: | *
Masa własna autobusu: | * | kg
Dopuszczalna masa całkowita: | * | kg
Max nacisk osi przedniej: | * | kg
Max nacisk mostu napędowego: | * | kg
Max liczba pasażerów: | * | osób
w tym siedzących: | * | osób
Liczba drzwi pasażerskich: | * | szt.

Silnik
Producent i typ:

*

Automatyczna skrzynia biegów
Producent i typ:

*

Most napędowy
Producent i typ:

*

Ogumienie
Producent i typ bieżnika, rozmiar:

*

Układ kierowniczy
Producent i typ przekładni:

*

Zawieszenie
Producent i rodzaj:

*

Układ hamulcowy
Producent i rodzaj:

*

Tablice kierunkowe
producent, typ

*

Kasowniki
Producent i typ:

*

System smarowania mechanizmów podwozia
producent, typ, rodzaj, wykaz  punktów smarowania

*

* proszę uzupełnić dane w zakresie, o którym mowa w I kolumnie 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

L.p.

WARUNKI
/ PARAMETRY

Wymagane przez Zamawiającego

Oferowane przez Wykonawcę

1.

Wymiary autobusu

1.1.	Długość całkowita: od 17,5 do 18,0 m *;
1.2.	Szerokość całkowita: nie więcej niż: 2550 mm*;
1.3.	Wysokość całkowita: nie więcej niż: 3300 mm*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............

2.

Liczba miejsc pasażerskich

2.1.	Całkowita minimum: 135 osób*;
2.2.	Liczba miejsc siedzących: do 45 miejsc*;
2.3.	Liczba miejsc stojących: co najmniej 90 miejsc*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............

3.

Wykończenie wnętrza

3.1.	Stanowisko dla osób niepełnosprawnych i na wózek dziecięcy, ułatwianie
wsiadania i wysiadania pasażerom. Stanowisko do mocowania wózka
inwalidzkiego. Wielkość wydzielonego miejsca (stanowiska) o rozmiarach nie mniejszych niż 2,0 m x 0,7m * do przewozu jednego wózka inwalidzkiego i jednego wózka dziecięcego jednocześnie.
3.2.	Drzwi.
Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: min. 1 200 mm*, dla swobodnego
dwustronnego ruchu pasażerów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla drzwi niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I.

(*)..............

(*)..............

4.

Silnik

4.1.	Wymagana moc silnika: co najmniej 200 kW*;
4.2.	Maksymalny moment obrotowy: min. 1000 Nm*;
4.3.	Pojemność silnika: 9000-10 000 cm3*;
4.4.	Norma ekologiczna :norma EURO–5*, oraz standard EEV

(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............

5. | Skrzynia biegów | 5.1.	Minimalna ilość biegów: 4*. | (*)..............

6.

Ogrzewanie

6.1.	System ogrzewania.
System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi z wymuszonym nadmuchem powietrza oraz nagrzewnicą w części przedniej i dmuchawami – min. 5 szt.*

(*)..............

7.

Wentylacja

7.1.    Wentylacja przestrzeni pasażerskiej.
7.1.1. wymagana wentylacja: naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi lub uchylnymi (min. 10 sztuk dla autobusu)* i klapy dachowe (min.3 szt.)*. Okna otwierane rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni pasażerskiej.

(*)..............

(*)..............

8.

Koła - ogumienie

8.1.	Koła:
Koło zapasowe dla każdego autobusu.
Montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe.
Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5*. Rozmiar opon: 275/70 R22,5*. Na kołach wewnętrznych zawory wydłużone. Wszystkie koła wyważone.

(*)..............

(*)..............

9.

Instalacje dodatkowe

Instalacje dodatkowe 

c.d.

Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe, system zapowiadania przystanków, kasowniki i system rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy kompatybilne z systemem używanym 
w komunikacji miejskiej w Kaliszu:

9.1.	Tablice elektroniczne ”diodowe-LED” lub „LCD” o wysokiej jaskrawości dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych:
9.1.1.	przednia - minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 112 diod*, tablica dwuwierszowa z numerem linii*;
9.1.2.	boczna-minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 112 diod*, tablica dwuwierszowa z numerem linii *;
9.1.3.	tylna - minimalna wielkość pola odczytowego: 12 diod x 21 diod*, wyświetlająca numer linii (minimum trzyznakowy)*;
9.1.4.	wewnętrzna tablica informacyjna - minimalna wielkość pola odczytowego: 
16 diod x 120 diod* tablica dwuwierszowa z numerem linii*  - 2 sztuki, po 1 w każdym członie.

9.2.    System zapowiadania przystanków:
9.2.1.	wewnątrz pojazdu emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego przebiegu trasy na danej linii (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków) poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej oraz dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników minimum 4 szt.* rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu).

9.3.	Kasowniki elektroniczne dwusystemowe łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności i rejestracji ilości biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych).
Liczba kasowników: - minimum 6 szt.* zamontowane na poręczach pionowych po prawej stronie pojazdu przy I, II, III i IV drzwiach) w układzie 1+2+2+1.
9.4.	System monitoringu cyfrowego wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo   
  pochodzących z kamer z możliwością nagrywania dźwięku i musi składać się z:

9.4.1.	kamer kolorowych:
a)	ilość kamer: min. 6 szt*. monitorujące całą przestrzeń przedziału
pasażerskiego,
b)	minimalna rozdzielczość kamer: 580 linii TV w kolorze*,
c)	minimalna czułość kamer: 0,1 luxa*,
d)	przetwornik 1/3 cala*,
e)	kąt widzenia min. 120 stopni*
9.4.2.	cyfrowego rejestratora wizji zapewniającego: - nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 720 x 288*,
9.4.3.	monitora kontrolnego: - z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT, o przekątnej minimalnej 7 cali*.

(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............

(*)..............
(*)..............

(*)..............

(*)..............

(*)..............

(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............
(*)..............

(*)..............

10.

Pozostałe wymagania

Pozostałe wymagania c.d.

10.1.	Zbiornik paliwa.
Zbiornik paliwa z wlewem (zaworem) napełniania po prawej stronie i szybkim
zamknięciem. Zbiornik musi być przystosowany do całkowitego opróżnienia.
Korek spustu paliwa należy tak umieścić, aby nie zachodziła możliwość
uderzenia o wystające garby (nierówności) na jezdni. Zbiornik paliwa
z materiałów odpornych na korozję o pojemności: min. 290 dcm^3*.

10.2.	  Miejsca na informacje dla pasażerów za kabiną kierowcy, wielkość powierzchni
na informację dla pasażerów co najmniej o wymiarach:
10.2.1.	szerokość 630 mm (bez obrzeża)*,
10.2.2.	wysokość 294 mm (bez obrzeża)*.

10.3.	  Miejsca na reklamę.
Specjalnie przygotowane min. 2 miejsca * na reklamę w przestrzeni pasażerskiej autobusu.

(*)..............

(*)..............
(*)..............

(*)..............

W załączeniu:
1) zdjęcia oferowanego autobusu
2) rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsc mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic kierunkowych.

UWAGA !!!!!

1.	Wykonawca wypełnia tabelę w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" poprzez wpisanie przy symbolu : „(*)........” oferowanej wartości / parametru w zakresie wyszczególnionym w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego” przy „*” np. długość całkowita : 11,6 m.
2.	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda jednostek miary w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę", przyjmuje się, iż podane wartości dotyczą jednostek podanych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego”.
3.	Pozostawienie pustego miejsca w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" będzie traktowane jako brak spełnienia wymaganego warunku / parametru przez Wykonawcę.
4.	Wykonawca dołącza do oferty wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem PN-EN (Polskich Norm – Europejskich Norm).

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/